**ДК 021:2015 – 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів)**

**процедура закупівлі – відкриті торги**

**І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1.Технічне обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів Замовника буде здійснюватися до 31.12.2023 року.

2. У зв’язку з тим, що на момент проведення процедури закупівлі неможливо визначити конкретний перелік послуг та їх обсяг, а також кількість використаних при цьому запасних частин, агрегатів та матеріалів, Замовник визначає орієнтовний перелік послуг та їх обсяг, наведений у таблиці № 1 на основі якої Учасники готують свої пропозиції.

3. З метою забезпечення повноцінного та якісного надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів до станції технічного обслуговування (далі – СТО) висуваються наступні вимоги:

3.1. Для скорочення експлуатаційних витрат Замовника СТО повинна бути розміщена в м. Чернігові;

3.2. СТО повинна мати:

- обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;

- обладнання для діагностування та ремонту електрообладнання транспортного засобу;

- комп’ютерний стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс;

- обладнання для прокатки дисків та шиномонтажних робіт, комп’ютерний стенд для балансування коліс;

- обладнання для перевірки та чищення паливних форсунок;

- обладнання для перевірки та регулювання світла фар;

- обладнання для діагностування та ремонту двигунів;

- приміщення та обладнання для проведення зварювальних, ремонтно-рихтувальних та малярних робіт згідно технологічних вимог до таких робіт;

- закриту територію для зберігання автомобілів під охороною;

- кількість постів (підйомників) СТО повинно забезпечувати можливість обслуговування одночасно не менше 3-х автомобілів;

- інформаційно-технічну підтримку з питань технічного обслуговування, ремонту автомобілів та наявності автозапчастин.

4. Гарантія на надані послуги і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 р. № 615.

5. Усі запчастини, придбані Виконавцем для ремонту та технічного обслуговування автомобілів, повинні бути оригінальні, нові, в заводській упаковці, гарантія має бути не менше 12 місяців або відповідною до гарантії виробника. При наданні послуг Виконавець в Акті наданих послуг зазначає виробника запчастин.

6. Автомобілі, які підлягають ремонту на території Виконавця проходять огляд за участю представників Замовника.

7. Після виконання послуги Виконавець повертає автомобілі Замовнику за актом прийому – передачі автомобіля після проведення обслуговування та/або ремонту.

8. Виконавець несе ризик пошкодження або знищення автомобілів наданого Замовником для надання послуги з моменту підписання акту прийому-передачі автомобілів (його складових) на обслуговування до моменту підписання акту прийому-передачі автомобілів після проведення обслуговуваня та/або ремонту Сторонами.

У разі виявлення недоліків наданих послуг протягом встановлених гарантійних термінів, Виконавець зобов’язується усунути їх власними силами та за власні кошти протягом трьох робочих днів з моменту звернення Замовника за умови, що такі недоліки виникли з причин неякісного надання послуг або застосування неякісних матеріалів (запасних частин).

**Перелік транспортних засобів, які будуть обслуговуватись**

**та орієнтовний перелік послуг необхідний для виконання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№ з/п** | **Найменуванняпослуги** | **Кількість послуг** | **Загальна вартість робіт з****урахуванням ПДВ або без ПДВ, грн.** **та** **з урахуванням вартості необхідних запасних частин та витратних матеріалів** |
| **СВ1366ВМ, DAEWO NEXIA, 2010 рік випуску, 1498 см. куб., бензин,****XWB3L32CDAA081012** |
| 1 | Регламентні роботи ТО: перевірка робочої та стоянкової гальмових систем, комп’ютерна діагностика несправностей, очистка від пилу задніх гальмівних колодок, долив мастил та технічних рідин, проведення сервісних перевірок (діагностика ходової частини, перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна, омивача скла, гідропідсилювача керма, перевірка приладів освітлення, світлової та звукової сигналізації,, перевірка і регулювання привідних ременів, перевірка вузлів і агрегатів автомобіля на предмет витікань і зовнішніх пошкоджень, перевірка заряду АКБ, шин та тиску в шинах, перевірка шарнірів підвісок, пильників шарнірів та люфтів підшипників ступиць, перевірка привідних валів та пильників привідних валів, перевірка кришки паливного бака, палипопроводів, перевірка протікань, люфтів, стану пильників, перевірка деталей та механізмів рульового керування, легкості обертання рульового колеса). | 2 |  |
| 2 | Заміна мастила двигуна | 2 |  |
| 3 | Заміна масляного фільтра | 2 |  |
| 4 | Заміна повітряного фільтра | 2 |  |
| 5 | Заміна фільтра салону | 2 |  |
| 6 | Заміна свічок запалювання (комплект) | 1 |  |
| 7 | Заміна колодок гальмівних передніх (комплект) | 1 |  |
| 8 | Заміна гальмівних дисків передніх (комплект) | 1 |  |
| 9 | Заміна колодок гальмівних задніх (комплект) | 1 |  |
| 10 | Заміна гальмівних барабанів задніх (комплект) | 1 |  |
| 11 | Заміна стійок передньої підвіски (комплект) | 1 |  |
| 12 | Заміна амортизаторів задньої підвіски (комплект) | 1 |  |
| 13 | Заміна сайлентблоків (комплект) | 1 |  |
| 14 | Діагностика електрообладнання автомобіля | 2 |  |
| 15 | Заміна генератора | 1 |  |
| 16 | Заміна стартера | 1 |  |
| 17 | Заміна ламп приладів освітлення  | 2 |  |
| 18 | Заміна ламп приладів світлової сигналізації | 1 |  |
| 19 | Заміна склоочисників  | 2 |  |
| 20 | Заміна охолоджуючої рідини двигуна | 1 |  |
| 21 | Заміна водяного насоса | 1 |  |
| 22 | Заміна гальмівної рідини | 1 |  |
| 23 | Послуги шиномонтажа (монтаж-демонтаж, накладення заплатки, балансування, прокатка диска) R14 | 4 |  |
| 24 | Сезонна заміна шин (перевстановлення комплекту шин на диски) | 1 |  |
| 25 | Встановлення нових залізних колісних дисків на шини (комплект) R14 | 1 |  |
| 26 | Регулювання кутів розвалу та сходження передніх коліс | 2 |  |
| 27 | Рихтувально-зварювальні та фарбувальні роботи одного елементу кузова | 1 |  |
| **СВ3263АК, ГАЗ 31105, 2007 рік випуску, 2285 см. куб., бензин,** **X9631105071410422**  |
| 1 | Регламентні роботи ТО: перевірка робочої та стоянкової гальмових систем, комп’ютерна діагностика несправностей, очистка від пилу задніх гальмівних колодок, долив мастил та технічних рідин, проведення сервісних перевірок (діагностика ходової частини, перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна, омивача скла, гідропідсилювача керма, перевірка приладів освітлення, світлової та звукової сигналізації,, перевірка і регулювання привідних ременів, перевірка вузлів і агрегатів автомобіля на предмет витікань і зовнішніх пошкоджень, перевірка заряду АКБ, шин та тиску в шинах, перевірка шарнірів підвісок, пильників шарнірів та люфтів підшипників ступиць, перевірка привідних валів та пильників привідних валів, перевірка кришки паливного бака, палипопроводів, перевірка протікань, люфтів, стану пильників, перевірка деталей та механізмів рульового керування, легкості обертання рульового колеса). | 2 |  |
| 2 | Заміна мастила двигуна | 1 |  |
| 3 | Заміна масляного фільтра | 1 |  |
| 4 | Заміна повітряного фільтра | 1 |  |
| 5 | Заміна сайлентблоків важелів передньої підвіски (комплект) | 1 |  |
| 6 | Заміна сайлентблоків ресор задньої підвіски (комплект) | 1 |  |
| 7 | Заміна втулок стабілізатора поперечної стійкості (комплект) | 1 |  |
| 8 | Заміна гальмівних шлангів передніх та задніх коліс | 1 |  |
| 9 | Заміна робочих гальмівних циліндрів задніх коліс | 1 |  |
| 10 | Заміна колодок задніх і передніх коліс  | 1 |  |
| 11 | Заміна свічок запалювання двигуна (комплект) | 1 |  |
| 12 | Заміна АКБ 65Ah 640A | 1 |  |
| 13 | Заміна ременя генератора | 1 |  |
| 14 | Заміна гальмівної рідини  | 1 |  |
| 15 | Заміна склоочисників | 1 |  |
| 16 | Регулювання кутів розвалу та сходження передніх коліс | 1 |  |
| 17 | Сезонна замна шин (перевстановлення комплекту шин на диски) | 1 |  |
| 18 | Заміна шин, 4 шт. Rosava 195\65 R15 (літні) | 1 |  |
| 19 | Діагностика електрообладнання автомобіля | 1 |  |
| 20 | Заміна ланцюга ГРМ | 1 |  |
| 21 | Заміна замка запалення  | 1 |  |
| 22 | Заміна ламп приладів освітлення (комплект) | 1 |  |
| 23 | Заміна ламп приладів світлової сигналізації | 1 |  |
| 24 | Заміна личинок замків дверей водія та багажника | 1 |  |
| 25 | Послуги шиномонтажа (монтаж-демонтаж, накладення заплатки, балансування, прокатка диска) R15 | 4 |  |
| 26 | Рихтувально-зварювальні та фарбувальні роботи одного елемента кузова | 1 |  |
| **RENAULT-SANDERO 2019 рік випуску, 999 см. куб., бензин** **СВ2051СВ, VFISSRUC463823439****СВ2052СВ, VFISSRUC463823438****СВ2054СВ, VFISSRUC463880778****СВ4169СА, VFISSRUC463823440** |
| 1 | Регламентні роботи ТО: перевірка робочої та стоянкової гальмових систем, комп’ютерна діагностика несправностей, очистка від пилу задніх гальмівних колодок, долив мастил та технічних рідин, проведення сервісних перевірок (діагностика ходової частини, перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна, омивача скла, гідропідсилювача керма, перевірка приладів освітлення, світлової та звукової сигналізації,, перевірка і регулювання привідних ременів, перевірка вузлів і агрегатів автомобіля на предмет витікань і зовнішніх пошкоджень, перевірка заряду АКБ, шин та тиску в шинах, перевірка шарнірів підвісок, пильників шарнірів та люфтів підшипників ступиць, перевірка привідних валів та пильників привідних валів, перевірка кришки паливного бака, палипопроводів, перевірка протікань, люфтів, стану пильників, перевірка деталей та механізмів рульового керування, легкості обертання рульового колеса). | 3 |  |
| 2 | Заміна мастила двигуна | 3 |  |
| 3 | Заміна масляного фільтра | 3 |  |
| 4 | Заміна повітряного фільтра | 3 |  |
| 5 | Заміна фільтра салону | 3 |  |
| 6 | Заміна АКБ 50Ah 480A | 2 |  |
| 7 | Заміна колодок гальмівних передніх (комплект) | 3 |  |
| 8 | Заміна дисків гальмівних передніх (комплект) | 3 |  |
| 9 | Заміна колодок гальмівних задніх (комплект) | 3 |  |
| 10 | Заміна свічок запалювання (комплект) | 3 |  |
| 11 | Заміна охолоджуючої рідини двигуна | 4 |  |
| 12 | Заміна склоочисників | 4 |  |
| 13 | Сезонна заміна шин (перевстановлення комплекту шин на диски) | 4 |  |
| 14 | Встановлення нових залізних колісних дисків на шини (комплект) R15  | 16 |  |
| 15 | Регулювання кутів розвалу та сходження передніх коліс | 4 |  |
| 16 | Діагностика електрообладнання автомобіля | 4 |  |
| 17 | Заміна ламп приладів освітлення (комплект) | 4 |  |
| 18 | Заміна ламп приладів світлової сигналізації (комплект) | 4 |  |
| 19 | Послуги шиномонтажа (монтаж-демонтаж, накладення заплатки, балансування, прокатка диска) R15 | 16 |  |
| **СВ4714ЕВ, VOLKSWAGEN TOUAREG, 2004 рік випуску, 3200 см куб., бензин, WVGZZZ7LZ5D022479**  |
| 1 | Регламентні роботи ТО: перевірка робочої та стоянкової гальмових систем, комп’ютерна діагностика несправностей, очистка від пилу задніх гальмівних колодок, долив мастил та технічних рідин, проведення сервісних перевірок (діагностика ходової частини, перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна, омивача скла, гідропідсилювача керма, перевірка приладів освітлення, світлової та звукової сигналізації,, перевірка і регулювання привідних ременів, перевірка вузлів і агрегатів автомобіля на предмет витікань і зовнішніх пошкоджень, перевірка заряду АКБ, шин та тиску в шинах, перевірка шарнірів підвісок, пильників шарнірів та люфтів підшипників ступиць, перевірка привідних валів та пильників привідних валів, перевірка кришки паливного бака, палипопроводів, перевірка протікань, люфтів, стану пильників, перевірка деталей та механізмів рульового керування, легкості обертання рульового колеса). | 2 |  |
| 2 | Заміна мастила двигуна, | 2 |  |
| 3 | Заміна масляного фільтра | 2 |  |
| 4 | Заміна повітряного фільтра | 2 |  |
| 5 | Заміна фільтра салону | 2 |  |
| 6 | Заміна свічок запалювання (комплект) | 1 |  |
| 7 | Заміна колодок гальмівних передніх (комплект) | 1 |  |
| 8 | Заміна гальмівних дисків передніх (комплект) | 1 |  |
| 9 | Заміна колодок гальмівних задніх (комплект) | 1 |  |
| 10 | Заміна гальмівних дисків задніх (комплект) | 1 |  |
| 11 | Заміна стійок передніх (комплект) | 1 |  |
| 12 | Заміна амортизаторів задніх (комплект) | 1 |  |
| 13 | Заміна сайлентблоків (комплект) | 1 |  |
| 14 | Діагностика електрообладнання автомобіля | 2 |  |
| 15 | Заміна генератора | 1 |  |
| 16 | Заміна стартера | 1 |  |
| 17 | Заміна ламп приладів освітлення (комплект) | 1 |  |
| 18 | Заміна ламп приладів світлової сигналізації | 1 |  |
| 19 | Заміна склоочисників | 2 |  |
| 20 | Заміна охолоджуючої рідини двигуна | 1 |  |
| 21 | Заміна гальмівної рідини | 1 |  |
| 22 | Послуги шиномонтажа (монтаж-демонтаж, накладення заплатки, балансування, прокатка диска) R17 | 4 |  |
| 23 | Регулювання кутів розвалу та сходження передніх коліс | 2 |  |
| 24 | Рихтувально-зварювальні та фарбувальні роботи одного елемента кузова | 1 |  |
| **СВ 4531ЕС, SCODA OCTAVIA, 2004 рік випуску, 1600 куб. см., бензин,** **TMBBK41U738695000** |
| 1 | Регламентні роботи ТО: перевірка робочої та стоянкової гальмових систем, комп’ютерна діагностика несправностей, очистка від пилу задніх гальмівних колодок, долив мастил та технічних рідин, проведення сервісних перевірок (діагностика ходової частини, перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна, омивача скла, гідропідсилювача керма, перевірка приладів освітлення, світлової та звукової сигналізації,, перевірка і регулювання привідних ременів, перевірка вузлів і агрегатів автомобіля на предмет витікань і зовнішніх пошкоджень, перевірка заряду АКБ, шин та тиску в шинах, перевірка шарнірів підвісок, пильників шарнірів та люфтів підшипників ступиць, перевірка привідних валів та пильників привідних валів, перевірка кришки паливного бака, палипопроводів, перевірка протікань, люфтів, стану пильників, перевірка деталей та механізмів рульового керування, легкості обертання рульового колеса). | 3 |  |
| 2 | Заміна мастила двигуна | 3 |  |
| 3 | Заміна масляного фільтра | 3 |  |
| 4 | Заміна фільтра салону | 3 |  |
| 5 | Заміна повітряного фільтра | 3 |  |
| 6 | Заміна свічок запалювання (комплект) | 1 |  |
| 7 | Заміна колодок гальмівних передніх (комплект) | 1 |  |
| 8 | Заміна гальмівних дисків передніх (комплект) | 1 |  |
| 9 | Заміна колодок гальмівних задніх (комплект) | 1 |  |
| 10 | Заміна гальмівних барабанів задніх (комплект) | 1 |  |
| 11 | Заміна стійок передньої підвіски (комплект) | 1 |  |
| 12 | Заміна амортизаторів задньої підвіски (комплект) | 1 |  |
| 13 | Заміна сайлентблоків (комплект) | 1 |  |
| 14 | Діагностика електрообладнання автомобіля | 2 |  |
| 15 | Заміна ламп приладів освітлення  | 1 |  |
| 16 | Заміна ламп приладів світлової сигналізації | 1 |  |
| 17 | Заміна склоочисників | 1 |  |
| 18 | Заміна охолоджуючої рідини двигуна | 1 |  |
| 19 | Заміна гальмівної рідини | 1 |  |
| 20 | Послуги шиномонтажа (монтаж-демонтаж, накладення заплатки, балансування, прокатка диска) R15 | 4 |  |
| 21 | Регулювання кутів розвалу та сходження передніх коліс | 1 |  |
| 22 | Рихтувально-зварювальні та фарбувальні роботи одного елементу кузова | 1 |  |
| **СВ5719ЕІ , NISSAN NAVARA , 2008 рік випуску, 2488 куб. см., дизель, VSKCVND40U0313918** |
| 1 | Регламентні роботи ТО: перевірка робочої та стоянкової гальмових систем, комп’ютерна діагностика несправностей, очистка від пилу задніх гальмівних колодок, долив мастил та технічних рідин, проведення сервісних перевірок (діагностика ходової частини, перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна, омивача скла, гідропідсилювача керма, перевірка приладів освітлення, світлової та звукової сигналізації,, перевірка і регулювання привідних ременів, перевірка вузлів і агрегатів автомобіля на предмет витікань і зовнішніх пошкоджень, перевірка заряду АКБ, шин та тиску в шинах, перевірка шарнірів підвісок, пильників шарнірів та люфтів підшипників ступиць, перевірка привідних валів та пильників привідних валів, перевірка кришки паливного бака, палипопроводів, перевірка, люфтів, стану пильників, перевірка деталей та механізмів рульового керування, легкості обертання рульового колеса). | 2 |  |
| 2 | Заміна рульової хрестовини | 1 |  |
| 3 | Заміна троса ручного гальма | 1 |  |
| 4 | Заміна передніх гальмівних колодок | 1 |  |
| 5 | Заміна задніх гальмівних колодок | 1 |  |
| 6 | Заміна ременя генератора | 1 |  |
| 7 | Заміна АКБ 74Ah 750A | 1 |  |
| 8 | Заміна механізму зчеплення (в сборі) | 1 |  |
| 9 | Послуги шиномонтажа (монтаж-демонтаж, накладення заплатки, балансування, прокатка диска) R16 | 4 |  |
| 10 | Сезонна заміна шин (перевстановлення комплекту шин на диски) R16 | 1 |  |
| 11 | Заміна колісних дисків на нові (комплект) R16 | 1 |  |
| 12 | Рихтувально-зварювальні та фарбувальні роботи одного елементу кузова | 1 |  |

**ІІ. РОЗМІР БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 3 000 000,0 гривень.**

**ІІІ. ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ – 323 000,0 гривень.**