ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації

23 грудня 2024 року № 382

**ІНСТРУКЦІЯ № 5**

**з охорони праці під час використання**

**електропобутових приладів**

**І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Управління).

1.2. За цією інструкцією працівник, який користується електропобутовими приладами (електрочайники, мікрохвильові печі, холодильники та інші побутові електронагрівальні прилади), інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж). Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

1.3. За невиконання цієї інструкції працівник, який користується електропобутовими приладами, несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. Працівники зобов’язані дбати про особисту безпеку і здоров`я, а також про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території Управління.

1.5. Використовувати електропобутові прилади має право працівник, який пройшов інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний) та повторні інструктажі не рідше 1 раз на 6 місяців на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки, та якому присвоєна група 1 з електробезпеки.

1.6. Працівник, який користується електропобутовими приладами, повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при користуванні електропобутовими приладами:

- опіки;

- ураження електричним струмом;

- надмірній рівень електромагнітного та мікрохвильового випромінювання приладів.

1.8. **Забороняється**:

- використовувати електроприлади при умовах, які не відповідають вимогам Правил пожежної безпеки та інструкціям з пожежної безпеки, які діють в Управлінні;

- користуватися несправними електропобутовими приладами;

- самостійно виконувати будь-який ремонт електричних пристроїв, пов’язаний з розбиранням корпусу, а також вносити зміни в конструкцію електроприладу;

- вмикати в електромережу електроприлади та пристрої потужність яких перевищує дозволену для цієї електропроводки;

- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;

- застосування саморобних подовжувачів;

- користуватися приладом якщо розетка, у яку буде підключатися електроприлад не має заземлення;

- загороджувати вентиляційні отвори електроприладів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та (або) в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами, що діють в Управлінні;

- використовувати саморобні побутові електронагрівальні прилади;

- залишати працюючі електронагрівальні прилади без нагляду.

**ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ**

2.1. Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити:

- відповідність напруги приладу та розетки, до якої підключається прилад;

- відповідність штекеру та розетки, до якої підключають пристрій;

- справність розетки (візуально), до якої буде підключатись електроприлад;

- справність електропроводки приладу (вилки, шнура, місця їхнього з’єднання, відсутність пошкодження ізоляції проводу);

- встановлення приладу у вертикальному положенні;

- відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу;

- відсутність поблизу легкозаймистих речовин.

2.2. При необхідності використання подовжувача, використовувати тільки 3-х провідний подовжувальний шнур заводського виготовлення, та який має вилку з 2-ма контактами, заземлюючий отвір і 2 заземлюючі пластини.

2.3. Встановити прилад на негорючій основі (підкладці) на рівній площині і на достатньо відкритому просторі, щоб забезпечити його правильну вентиляцію. Відстань між електроприладами і стінами повинні вигримуватись згідно із «Інструкціями з експлуатації електроприладів», наданих заводом виробником, правилами пожежної безпеки. Відстань повинна давати змогу безперешкодного вимкнення приладу від електромережі у разі необхідності.

2.4. Вмикат електроприлад у електромережу.

2.5. При виявленні пошкоджень, несправностей електроприлад не вмикати. Повідомити особу, відповідальну за електробезпеку.

**ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ**

**(КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ)**

3.1. Під час користування електропобутовим приладом уважно стежити за його роботою, коли він ввімкнений в електромережу.

3.2. Не допускати, щоб шнур живлення:

- звисав зі стола, аби уникнути зачеплення та падіння приладів;

- був пошкоджений, перекручений, зав’язаний вузлом.

3.3. Не торкатися до електроприладу, який включений в електромережу, мокрими руками.

3.4. **Електричний чайник** (**кавоварка**).

Чайник розташуйте на рівній поверхні. Не розташовуйте чайник біля гарячих приладів, відкритого вогню, завісок, під навісними полицями.

Налийте потрібну кількість води в чайник. Рівень води можна визначити за допомогою відмітки на зовнішньому боці чайника. Завжди стежте за мінімальним та максимальним рівнем води.

Не торкайтеся будь-яких компонентів чайника, окрім ручки. Переконайтеся в тому, що кришка надійно закрита. Не залишайте електричний чайник включеним без нагляду.

Використовуйте прилад тільки з прикладеною базою живлення. Встановлюйте чайник так, щоб підстава чайника контактувала з базою живлення. Не можна використовувати базу живлення для інших цілей.

Не можна знімати чайник з бази живлення під час роботи, спочатку відключіть прилад.

3.5. **Мікрохвильова піч**.

При користуванні мікрохвильовою піччю слід користуватися посудом, виготовленим із жаростійко кераміки, скла або пластмаси. Не користуйтеся посудом з металу. Це може привести до виникнення іскрового розряду.

Щоб уникнути пошкодження печі від перегріву, не закривайте вентиляційні отвори на пристрої.

Рідини та іншу їжу не можна нагрівати в герметично закритих контейнерах, тому що це може призвести до вибуху.

Не готуйте їжу при відкритих дверцятах.

Не нагрівайте їжу в герметично закритих контейнерах і не перетримуйте продукти в печі.

При нагріванні продуктів у пластиковій або паперовій упаковці стежте, щоб не виникло загоряння в мікрохвильовій печі.

Не нагрівайте в печі олію або жир для фритюру, оскільки цей пристрій не регулює температуру олії.

3.6. **Забороняється** використання електропобутового приладу у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей:

- поява іскріння, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

- пошкодження кабелю (проводу) електроживлення;

- пошкодження пускових органів електроприладу;

- пошкодження розетки, до якої підключено прилад;

- порушення цілісності корпусу приладу.

**IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

**(ЗАВЕРШЕННЯ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ)**

4.1. Відключити електропобутові прилади та від’єднати провід живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам’ятати, що від’єднуючи вилку електроприладу від розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за провід живлення, аби не потрапити під дію електричного струму.

4.2. Витримати час, щоб електроприлад охолов, при необхідності, протерти його та ущільнювачі дверцят вологою серветкою.

**V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ**

5.1. У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від’єднати його від електромережі зручним але безпечним способом.

5.2. У разі виникнення спалаху або пожежі (ознак горіння) повідомити керівника, голосно попередити оточуючих людей, при необхідності викликати представників пожежної охорони за телефоном **101** та вжити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежегасіння та збереження обладнання, дотримуючись порядку дій при ліквідації пожежі. Слід пам’ятати, що гасіння електротехнічних пристроїв, що знаходяться під напругою, виконується тільки після їх попереднього відключення від електромережі та здійснюється за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках – сухим піском.

5.3. У разі необхідності надати потерпілому першу допомогу згідно з інструкцією з надання першої долікарської медичної допомоги, яка діє в Управлінні. У разі подальшого погіршення самопочуття людини, не зупиняючи надання першої долікарської медичної допомоги, вжити заходів щодо виклику швидкої медичної допомоги за телефоном **103**.

Провідний інженер з питань мобілізаційної

роботи Управління капітального будівництва

обласної державної адміністрації Олександр ПЛІШКОВ